10

10^2

10^3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Elapsed time (h)

Total leakage current (μA)

Hamamatsu avearge SEIKO-04 SEIKO-12 p-com gnd SEIKO-12 p-com-float Vb kept on