0 1 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SEIKO (p-side)

number of dead C_{coupl}

Number of sensors

0 1 2 3 4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SEIKO (n-side)

number of dead C_{coupl}

Number of sensors

0 0.5 1 1.5 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SEIKO (both sides)

number of dead C_{coupl}

Number of sensors